|  |  |
| --- | --- |
| Район, Сельское поселение, населенный пункт | Магдагачинский район, с.Толбузино |
| Наименование обекта | Объект в сфере погребения |

**ВЕДОМОСТЬ**

объемов работ на

|  |
| --- |
| Благоустройства территории кладбища |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1.**  |
| ***Ремонт дорожногополотна подъезда к кладбищу (транспортная доступность к местам захоронения)*** |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 1,44 | 0,6\*0,4\*6 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев из песка | м3 | 0,72 | 0,6\*0,2\*6 |
| 3 | Песок природный средний | м3 | 0,792 | 0,6\*0,2\*6\*1,1 |
| 4 | Укладка стальных водопропускных труб диаметром: 100 мм | м | 6 |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 0,74 | (1,44-0,72-0,0471)\*1,1 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | М3 | 0,673 | 1,44-0,72-0,0471 |
| ***Устройство кюветов*** |
| 7 | Устройство кюветов | м3 | 72 | 300\*0,4\*0,6 |
| ***Ремонт дорожного полотна дороги( протяженность 700 метров)*** |
| 8 | Планировка площадей | м2 | 1200 | 400\*3 |
| 9 | Перевозка автомобилями-самосвалами песчано-гравийной смеси:на расстояние 39 км | т | 152,6175 | 59,85\*1,7 |
| 10 | Исправление профиля оснований: песчано-гравийной смесью с добавлением нового материал | м2 | 900 | 300\*3 |
|  **Раздел 2.**  |
| ***Устройство ограждений из профнастила*** |
| 11 | Установка металлических оград до 2,2 м | м | 142 | Труба50\*50\*3мм – 47шт\*1,8м=84,6мТруба 25\*25\*1,5мм – 142\*2=284мПрофлист 142м\*1,2м=170,4м2 |
| 11 | Масляная окраска металлических труб, количество окрасок 2 | м2 | 35,13 | 50\*50\*3-79,2м=15,84м225\*25\*1,2 – 260м=19,29 м2 |